Załącznik nr 2/2 do SIWZ

ZP/08/N/D/2019 ZBiCR

**Pakiet 2-Homogenizator,**

Specyfikacja techniczna:

* Do mielenia materiałów twardych ( do 5 st. Mohsa), suchych i kruchych.
* Komora mieląca z przezroczystą obudową umożliwiającą obserwację przebiegu procesu mielenia
* Homogenizator ma możliwość zastosowania jednorazowych komór do mielenia
* Włączenie możliwe dopiero po zamknięciu pokrywy komory mielenia
* Sygnalizacja nieprawidłowego montażu lub zamknięcia komory
* Uszczelniony napęd uniemożliwia przedostanie się pyłu do jego wnętrza
* Nastawienie czasu pracy: 5 s do 3 min
* Możliwość pracy okresowej i interwałowej
* Bezstopniowy zakres obrotów : 5000 do 25000 obr./min
* Obsługa za pomocą klawiatury dotykowej
* Wyświetlanie kodów błędów
* Moc znamionowa wejście/wyjście: 100/80 W
* Pojemność komory mielącej: 40 mL
* Możliwość mielenia próbki z suchym lodem
* Zabezpieczenie przed przeciążeniem
* Prędkość obwodowa: 65 m/s
* Wymiary (szer. x gł. x wys.): 180 x 300 x 170 mm
* Masa: 3 kg

**Pozostałe wymagania:**

**Gwarancja:** 24 miesięcy od momentu dostawy.

**Transport:** wliczony w cenę oferty

**Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny:** realizowany na terenie Polski