Załącznik nr 2/1 do SIWZ,

ZP/08/N/D/2019 ZBiCR

**Pakiet 1: Komora UV,**

Specyfikacja techniczna:

* komora do pracy sterylnej UV
* ściany boczne i przednia ściana ze szkła
* ściana tylna ze stali nierdzewnej
* blat roboczy ze stali nierdzewnej
* wbudowana otwarta lampa UV 1x25W (UV-C)
* typ radiacji UV (λ = 253,7 nm) ozone-free
* poziom promieniowania UV 15 mW/cm2/sek
* recyrkulator UV 1x25W (skuteczność >99%/godz.)
* Nastawienie czasu pracy 0-24 godz. lub tryb pracy ciągłej
* lampa światła białego 1xTLD-15W
* grubość ścian bocznych 4 mm
* grubość panelu frontowego górnego 8 mm
* grubość okna frontowego 4 mm
* przepuszczalność optyczna 95%
* ochrona przeciw UV >96%
* wymiary obszaru roboczego 650 x 475 mm
* automatyczne wyłączanie lampy UV po otwarciu okna
* wymiary 690 x 535 x 555 mm
* waga 30 kg
* **gniazdo elektryczne wewnątrz komory**

**Pozostałe wymagania:**

**Gwarancja:** 24 miesięcy od momentu dostawy.

**Transport:** wliczony w cenę oferty

**Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny:** realizowany na terenie Polski